0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Strom der Laserdiode mit Filter für grüne Frequenz I PD / mA

Strom der Photodiode mit Filter für IR Frequenz I_{PD} / mA

I_{PD} quadratischer Fit I_{PD}=a ⋅ I^2_{LD} a=0.71705