0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Strom der Laserdiode I_{LD} / mA

Strom der Photodiode I PD / mA

I_{PD} linearer Fit I_{PD}=a+b ⋅ I_{LD} b=0.003998