0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0

0.5

1

1.5

2

2.5

Spannung U / V

Intensität I mit blauem Filter linearer Fit