0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

10

20

30

40

50

60

Gesamtenergie E / [MeV] n1/2 / p3/2 n^{1/2} / p^{3/2} Fit f=K_a ⋅ (E_{a0} - E) + K_b ⋅ (E_{b0} - E)